表11

电视节目播出技术质量奖参评节目要求

**对参评磁带的要求**

 1、选定播出时间中的一段，长度为90分钟，使用分量录像机记录播出系统输出端的播出信号。见下图。

录制时间和日期具体通知。

2、 播出信号录像磁带应依照录制和交换规范的规定进行录制。参照《电视节目录制技术质量奖评定办法》，但不要求声道2记录国际声。

3、 播出信号录像磁带在报送同时应附有记载指明各段节目标题和起止时间的节目播出串联单。